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O. Š. "ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE" ZADAR
PROJEKTNI ZADATAK
za rekonstrukciju školske kuhinje i izgradnju nove blagovaonice
Lokacija: Ulica Asje Petričić 7, 23000 Zadar
Naručitelj: O. Š. "Šimuna Kožičića Benje" Zadar
OIB: 54155328400

Zadar, lipanj 2026.


1. OPĆI PODACI I PREDMET ZADATKA
Ovim projektnim zadatkom utvrđuju se osnovni zahtjevi za izradu projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju postojeće školske kuhinje te izgradnju nove blagovaonice za učenike u sklopu O. Š. "Šimuna Kožičića Benje" u Zadru.
Zahvat obuhvaća funkcionalno preuređenje postojećih prostora kuhinje i blagovaonice, dogradnju nove blagovaonice, povezivanje novih i postojećih dijelova građevine te sve pripadajuće građevinsko-obrtničke i instalaterske radove potrebne za cjelovito i uporabljivo rješenje.
Projektant je dužan provjeriti stvarno stanje na lokaciji, raspoloživu dokumentaciju, prostorno-planske uvjete, posebne uvjete i uvjete priključenja te predložiti tehnički, funkcionalno i gospodarski primjereno rješenje.
	Podatak
	Opis

	Građevina
	O. Š. "Šimuna Kožičića Benje" Zadar

	Adresa
	Ulica Asje Petričić 7, 23000 Zadar

	Predmet zahvata
	Rekonstrukcija školske kuhinje i izgradnja nove blagovaonice

	Orijentacijska bruto površina nove blagovaonice
	oko 184,06 m²

	Orijentacijska neto površina nove blagovaonice
	oko 164,50 m²

	Orijentacijska površina postojećeg dijela obuhvaćenog zahvatom
	oko 110 m²

	Napomena
	Sve površine i gabarite projektant mora provjeriti izmjerom i uskladiti s propisima i projektnim rješenjem.


2. POLAZNE OSNOVE
Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je koristiti i međusobno uskladiti sljedeće polazne osnove:
prijedlog mogućeg gabarita dograđene blagovaonice i tlocrt postojećih prostora;
postojeću raspoloživu tehničku i upravnu dokumentaciju građevine;
geodetsku podlogu i stvarno stanje utvrđeno snimanjem na lokaciji;
zahtjeve naručitelja, korisnika škole i tehnologa kuhinje;
važeće prostorne planove, posebne uvjete javnopravnih tijela i uvjete priključenja;
važeće zakone, pravilnike, tehničke propise, norme i pravila struke.
Priloženi prijedlog gabarita predstavlja orijentacijsku podlogu. Konačni oblik, položaj, površine, konstrukcija i način povezivanja potvrđuju se kroz projektiranje.
3. PROGRAMSKI I FUNKCIONALNI ZAHTJEVI
3.1. Nova blagovaonica
Predvidjeti blagovaonicu primjerenu broju korisnika i organizaciji rada škole, uz racionalan raspored stolova i sjedala te nesmetane komunikacije.
Osigurati funkcionalnu vezu s kuhinjom, prostorom izdavanja i povrata posuđa te odgovarajuće tokove učenika, osoblja, hrane, čistog i nečistog posuđa.
Predvidjeti sigurne ulaze i izlaze, evakuacijske putove, pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti i jednostavno održavanje.
Osigurati kvalitetno osvjetljenje, provjetravanje, grijanje i hlađenje, akustičku ugodnost te završne obloge otporne na pojačano korištenje.
Oblikovanje dogradnje uskladiti s postojećom školskom zgradom i okolišem.
3.2. Rekonstrukcija kuhinje
Postojeću blagovaonicu razmotriti kao prostor buduće kuhinje, u skladu s programskom podlogom i konačnim tehnološkim elaboratom.
Raspored prostorija, opreme i instalacija definirati prema kapacitetu pripreme i podjele obroka, higijenskim zahtjevima i odvajanju čistih i nečistih tokova.
Predvidjeti potrebne radne, skladišne, rashladne, pomoćne i sanitarne sadržaje prema usvojenom tehnološkom procesu.
Obuhvatiti svu potrebnu opremu i priključke, ventilaciju i odsis, vodoopskrbu i odvodnju, elektroinstalacije i zaštitu od požara.
Postojeće odzračne otvore, pristup kotlovnici, dimnjak i druge elemente provjeriti te ih zadržati, prilagoditi ili izmjestiti u skladu s propisima.
3.3. Ostali zahtjevi
Radove planirati tako da se, koliko je razumno moguće, smanji ometanje nastave i rada škole.
Voditi računa o sigurnosti učenika i zaposlenika, zaštiti od požara, zaštiti na radu, sanitarnim uvjetima i energetskoj učinkovitosti.
Predvidjeti trajne i lako održive materijale i sustave, uz racionalne troškove gradnje i održavanja.
Sva rješenja uskladiti s postojećom konstrukcijom, instalacijama i mogućnostima priključenja.
4. OBUHVAT PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Minimalni obuhvat projektne dokumentacije je sljedeći:
	Faza / mapa
	Minimalni sadržaj

	1. Idejno rješenje
	Grafički listovi arhitektonskog rješenja; tehnički opis; elaborat tehničko-tehnološkog rješenja kuhinje.

	2. Glavni projekt - mapa 1
	Arhitektonski projekt.

	2. Glavni projekt - mapa 2
	Projekt fizike zgrade.

	2. Glavni projekt - mapa 3
	Građevinski projekt - proračun konstrukcije.

	2. Glavni projekt - mapa 4
	Elektrotehnički projekt s troškovnikom.

	2. Glavni projekt - mapa 5
	Strojarski projekt vodovoda i kanalizacije s troškovnikom.

	2. Glavni projekt - mapa 6
	Strojarski projekt grijanja, hlađenja i ventilacije s troškovnikom.

	3. Elaborati
	Geodetski prilozi; prikaz mjera zaštite od požara; prikaz mjera zaštite na radu.

	4. Izvedbeni projekt
	Arhitektonski projekt; opis i popis radova za ponudbeni troškovnik građevinsko-obrtničkih radova; armaturni planovi za izvedbu.


Projektant uključuje i druge projekte, elaborate ili priloge ako se pokažu potrebnima za cjelovitost dokumentacije ili ishođenje odgovarajućih akata.
5. ZAHTJEVI PO FAZAMA PROJEKTIRANJA
5.1. Idejno rješenje
Izraditi najmanje jednu cjelovitu varijantu rješenja, a prema potrebi i varijantne prijedloge.
Prikazati postojeće i planirano stanje, gabarite, površine, funkcionalne veze, organizaciju kuhinje i blagovaonice, osnovne presjeke i oblikovanje dogradnje.
U tehnološkom elaboratu definirati kapacitet, popis i raspored opreme, radne procese, tokove i osnovne instalacijske zahtjeve.
Prije prelaska na glavni projekt ishoditi potvrdu naručitelja na odabrano rješenje.
5.2. Glavni projekt i elaborati
Glavni projekt mora biti međusobno usklađen po svim strukama i izrađen u sadržaju i obliku propisanom važećim propisima.
Projektant koordinira sve struke i osigurava da nema kolizija konstrukcije, opreme i instalacija.
Troškovnici moraju biti jasni, mjerljivi i usklađeni s nacrtima, bez neopravdanog navođenja proizvođača; gdje je potrebno koristi se izraz "ili jednakovrijedno".
Predvidjeti sve potrebne radove, uključujući zaštitu postojećih dijelova, sanacije, priključke, ispitivanja, puštanje u pogon i zbrinjavanje otpada.
5.3. Izvedbeni projekt
Razraditi sve detalje potrebne za nesmetanu izvedbu, osobito spojeve novog i postojećeg dijela, slojeve konstrukcija, obloge, stolariju i završne radove.
Armaturne planove i detalje konstrukcije uskladiti s arhitektonskim i instalaterskim projektima.
Postupanje po tehničkim pitanjima tijekom nabave i izvedbe utvrđuje se ugovorom.
6. OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI
	Područje
	Zahtjev

	Arhitektura i materijali
	Funkcionalno, trajno i lako održivo rješenje. Obloge u kuhinji i blagovaonici moraju biti perive i, gdje je potrebno, protuklizne.

	Konstrukcija
	Provjeriti postojeću nosivost i projektirati novu konstrukciju i spojeve, uz obradu dilatacija, seizmičkih zahtjeva i zaštite konstrukcije.

	Energetska svojstva
	Projektirati ovojnicu i tehničke sustave prema zahtjevima energetske učinkovitosti, uz sprječavanje toplinskih mostova i kondenzacije.

	Elektroinstalacije
	Obuhvatiti napajanje opreme, razdjelnike, rasvjetu, sigurnosnu rasvjetu, uzemljenje, zaštitu od munje i druge potrebne sustave.

	Vodoopskrba i odvodnja
	Osigurati kapacitete i priključke, odvodnju sanitarnih i tehnoloških voda te potrebne uređaje prema tehnologiji i propisima.

	Grijanje, hlađenje i ventilacija
	Osigurati propisane mikroklimatske uvjete, izmjenu zraka te odsis topline, pare i mirisa iz kuhinje.

	Zaštita od požara
	Projektirati evakuaciju, otpornost konstrukcije, dojavu, gašenje i ostale mjere prema elaboratu i posebnim uvjetima.

	Pristupačnost
	Omogućiti pristupačan ulaz, komunikacije i korištenje prostora osobama smanjene pokretljivosti.

	Akustika
	U blagovaonici predvidjeti mjere za ograničenje odjeka i buke.

	Higijena i sigurnost hrane
	Raspored, materijali i oprema moraju omogućiti dobru higijensku praksu i sigurno rukovanje hranom.


7. KOORDINACIJA, KONTROLA I USUGLAŠAVANJE
Projektant imenuje odgovornu osobu za koordinaciju svih struka i komunikaciju s naručiteljem.
Na početku rada obavlja se obilazak i snimanje postojećeg stanja.
Bitne odluke o kapacitetu, rasporedu, materijalima, opremi i troškovima usuglašavaju se s naručiteljem.
Dokumentacija mora proći internu kontrolu projektanta, a primjedbe naručitelja i nadležnih tijela obrađuju se u okviru ugovorenog opsega.
Projektant upozorava naručitelja na uočene rizike, nedostatke podloga i potrebu dodatnih istražnih radova.
8. NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE
Dokumentaciju predati u tiskanom i digitalnom obliku, u broju primjeraka utvrđenom ugovorom.
Digitalna dokumentacija predaje se najmanje u PDF formatu, a izvorne datoteke u odgovarajućim uređivim formatima.
Nacrti moraju imati oznaku projekta, fazu, broj lista, mjerilo, datum, odgovorne projektante i evidenciju izmjena.
Troškovnike predati u uređivom tabličnom formatu i PDF-u, sa stavkama, jedinicama mjere i količinama.
Prije završne predaje dostavlja se radna verzija na pregled naručitelju.
9. ROKOVI I PROCJENA TROŠKOVA
Rokovi izrade pojedinih faza, dinamika usuglašavanja i obveze vezane uz ishođenje uvjeta i akata utvrđuju se ugovorom. Uz idejno rješenje daje se okvirna procjena investicijske vrijednosti, a uz glavni i izvedbeni projekt detaljni troškovnici.
Ako procijenjena vrijednost odstupa od raspoloživog proračuna, projektant pravodobno predlaže mjere racionalizacije koje ne umanjuju sigurnost, funkcionalnost i ispunjenje propisanih zahtjeva.
10. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj projektni zadatak predstavlja osnovu za izradu dokumentacije, ali ne oslobađa projektanta obveze primjene svih važećih propisa, posebnih uvjeta i pravila struke.
U slučaju nesuglasja između zadatka, podloga i stvarnog stanja projektant traži pisano očitovanje naručitelja.
Izmjene usvojenog rješenja koje utječu na funkciju, površinu, trošak ili rok prethodno se usuglašavaju s naručiteljem.
Projektant odgovara za cjelovitost, međusobnu usklađenost i tehničku ispravnost dokumentacije u okviru zakonskih i ugovornih obveza.
PRILOG 1 - ORIJENTACIJSKI GABARIT ZAHVATA
Prikaz postojećih prostora školske kuhinje i mogućeg gabarita dograđene nove blagovaonice. Prikaz je informativan i podliježe provjeri i razradi projektanta.
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